[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth-web max-auth-fail

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth-web max-auth-fail <1-10>`

`(config-auth-profile)# no auth-web max-auth-fail`

対象スイッチポートでWeb認証（ポート認証）を使用するとき、何回認証に失敗したら該当Supplicantからの認証要求を一時的に拒否するかを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
認証要求の拒否期間は、auth timeout quiet-periodコマンドで変更可能。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth-web max-auth-failコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<1-10>` | Web認証失敗の最大回数。初期値は3

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-web max-auth-fail（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth-web max-auth-fail（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T