[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth host-mode

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth host-mode {single-host|multi-host|multi-supplicant}`

`(config-auth-profile)# no auth host-mode`

対象スイッチポートにおけるポート認証の動作モードを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期設定はSingle-Hostモード。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth host-modeコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`single-host` | Single-Hostモード（単一ホストモード）。1ポートあたり1台のみ通信を許可するモード。最初に認証をパスしたSupplicantだけに通信を許可する
`multi-host` | Multi-Hostモード（複数ホスト相乗りモード）。1ポートあたり複数台の通信を許可するモード。最初のSupplicantが認証をパスすると、その後に接続したSupplicantは認証を行うことなく通信できる。Multi-HostモードでダイナミックVLANを利用する場合、2番目以降のSupplicantは認証を経ず、結果的に個別のVLAN IDを割り当てられないため、最初のSupplicantのVLANがそれ以降に接続した他のSupplicantにも適用されることとなる
`multi-supplicant` | Multi-Supplicantモード（複数ホスト個別認証モード）。1ポートあたり複数台の通信を許可するモード。個々のSupplicantをMACアドレスで識別し、個別に認証を行うことで1台ずつ通信の許可・拒否を決定する。Multi-SupplicantモードでダイナミックVLANを利用する場合はさらに、個々のSupplicantに個別のVLANを割り当てるか、最初のSupplicantのVLANをそれ以降に接続した他のSupplicantにも適用するかの設定も可能。後者の場合、2番目以降のSupplicantのVLAN属性が最初のSupplicantのそれと異なる場合、初期設定では認証失敗となるが、設定を変更することにより認証成功として最初のSupplicantと同じVLANを割り当てることもできる（これらの設定はauth dynamic-vlan-creationコマンドのtype、ruleパラメーターで行う）

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth host-mode（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth host-mode（インターフェースモード）
auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T