[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ipv6 mld limit

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`(config-if)# ipv6 mld limit <2-63> [except LISTNAME]`

`(config-if)# no ipv6 mld limit`

対象インターフェースにおいて登録可能なIPv6マルチキャストグループメンバーの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する。

### パラメーター

`<2-63>` | 登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数
`except LISTNAME` | 登録数の制限から除外するマルチキャストグループを指定する名前付き標準IPv6アクセスリスト名。除外するマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld limit（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 mld limit（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T