[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# sflow collector

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config)# sflow collector {ip A.B.C.D & port <1-65535>}`

sFlowコレクター（sFlowエージェントからのパケットを収集する機器）のIPアドレスおよびUDPポートを設定する。

### パラメーター

`ip A.B.C.D` | リモートsFlowコレクターのIPv4アドレス
`port <1-65535>` | リモートsFlowコレクターに送信されるsFlowデータグラムの宛先UDPポート番号。初期設定は6343

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- sflow collector（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T