[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show mirror

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`> show mirror [interface SRCIFNAME]`

ポートミラーリングの設定を表示する。

### パラメーター

`interface SRCIFNAME` | ソースポートのインターフェース名。指定したポートをソースポートとするミラーポート設定だけを表示したいときに指定する。省略時はすべてのミラーポート設定が表示される

### 使用例

    awplus> show mirror ↓
    Mirror Test Port Name: port1.0.5
    Mirror option: Enabled
    Mirror direction: both
    Monitored Port Name: port1.0.1
    Mirror Test Port Name: port1.0.5
    Mirror option: Enabled
    Mirror direction: both
    Monitored Port Name: port1.0.8

表 1
Mirror Test Port Name | ミラーポートのインターフェース名
Mirror option | ミラーリングの有効・無効
Mirror direction | ミラーリングするトラフィックの向き
Monitored Port Name | ソースポートのインターフェース名

### 関連コマンド

mirror interface（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T