[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# autoboot enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] autoboot enable`

SDHCカード上のファームウェアへバージョンアップ・バージョンダウンやコンフィグの置き換えを自動的に実施するSDカードオートブート機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。
SDカードオートブート機能は工場出荷状態からの初回起動時に有効になっているが、初回起動処理が終了した後は自動的に設定が無効に変更になる。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# autoboot enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の詳細については解説編を参照。
■ 本コマンドはコンフィグに保存する必要はない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- autoboot enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

create autoboot（特権EXECモード）
show autoboot（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T