[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth profile

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth profile NAME`

インターフェースにポート認証プロファイルを添付する。
no形式で実行した場合は、インターフェースからポート認証プロファイルを取り外す。

### パラメーター

`NAME` | プロファイル名

### 使用例

■ ポート「1.0.1」にプロファイル「student」を添付する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# auth profile student ↓

■ ポート「1.0.1」からプロファイル「student」を取り外す。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no auth profile student ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth profile（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T