[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ipv6 enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 enable`

対象インターフェースでIPv6を有効にし、EUI-64形式のリンクローカルアドレスを自動設定する。
また、対象インターフェースで受信したルーター通知（RA）のプレフィックス情報にもとづき、該当インターフェースのIPv6アドレスを自動設定するSLAAC（ステートレスアドレス自動設定）と、DNSサーバーなどのIPv6設定情報を取得するステートレスDHCPv6動作を有効にする。
no形式で実行した場合は、自動設定したリンクローカルアドレスを削除する。
本コマンドを実行したインターフェースではSLAACが自動的に有効になるため、該当インターフェースでSLAACを使用しない場合はipv6 nd accept-ra-pinfoコマンドをno形式で実行し、SLAACを明示的に無効化すること。
また、EUI-64リンクローカルアドレスの自動設定を無効にするには、ipv6 eui64-linklocalコマンドをno形式で実行する。
なお、EUI-64リンクローカルアドレスを無効に設定した場合は、本コマンドを実行してもリンクローカルアドレスが自動設定されなくなるため、ipv6 addressコマンドを使ってリンクローカルアドレスを手動設定すること。

### 注意・補足事項

■ 本コマンド有効時、受信したRAのOフラグ（Other Configurationフラグ）がオンであれば、ステートレスDHCPv6（Information Request）によってDNSサーバーアドレスとDS-Lite AFTR（Address Family Transition Router）の情報取得を試みる。なお、ステートレスDHCPv6ではドメインリストとSNTPサーバーアドレスの情報も要求するが、これらは本製品の動作には反映されない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 enable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
ipv6 eui64-linklocal（インターフェースモード）
ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T