[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show platform classifier statistics utilization brief

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`# show platform classifier statistics utilization brief`

ハードウェアによるフィルタリング機能が使用するシステム内部領域の消費量を表示する。

### 使用例

    awplus# show platform classifier statistics utilization brief ↓

    [Instance 0]
      Capacity:  503
      Number of Entries:
      Policy Type      Group ID   Used / Allocated
      ----------------------------------------------
      ACL              1476395010    0 /  119 (  0%)
       Interface                     0
       VACL                          0
      Flooding Nexthop Inactive      0 /    0 (  0%)
      Remote-Mirror    Inactive      0 /    0 (  0%)
      Qos              Inactive      0 /    0 (  0%)

    Rule Limit Reached (clear on read): 0
    Total Rule Limit Reached from startup: 0

    Space will be allocated to QOS as required.

表 1
Instance X | インスタンス番号
Capacity | ACLやQoSなどの各機能で使用する領域の総容量
Number of Entriesセクション | 該当インスタンスの内部領域に関する情報が表示される
Policy Type | 機能種別
Group ID | 機能ID
Used | 該当機能による内部領域の消費量
Allocated | 機器全体の総容量のうち、当該機能に割り当てられている領域の総容量

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

### 関連コマンド

access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
class-map（グローバルコンフィグモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
loop-protection（グローバルコンフィグモード）
match access-group（クラスマップモード）
platform hwfilter-size（グローバルコンフィグモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T