[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# spanning-tree path-cost

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# spanning-tree path-cost <1-200000000>`

`(config-if)# no spanning-tree path-cost`

対象スイッチポートのパスコストを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-200000000>` | パスコスト。ルートブリッジ（MSTPモードの場合はCISTリージョナルルート）までのパスに対するポート通過コスト。一般的にはポートの通信速度に応じて設定する。初期値はポート速度によって異なり、2000000（10Mbps時）、200000（100Mbps時）、20000（1Gbps時）、2000（10Gbps時）となる

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree path-cost（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree mst instance path-cost（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T