[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show policy-map

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show policy-map [NAME]`

ポリシーマップの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | ポリシーマップ名。省略時はすべてのポリシーマップが対象となる

### 使用例

    awplus> show policy-map ↓

      POLICY-MAP-NAME: simple
        Interfaces:
        Default class-map action: permit
        Trust state: DSCP

        CLASS-MAP-NAME: default
          Policer single-rate action drop-red:
           average rate(8192 kbps)  minimum burst(10240 B) maximum burst(20480 B)

        CLASS-MAP-NAME: pine
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3000
          Policer twin-rate action drop-red:
           minimum rate(20480 kbps) maximum rate(81984 kbps) minimum burst(10240 B)
    maximum burst(10240 B)

        CLASS-MAP-NAME: bamboo
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3001
          Policer twin-rate action drop-red:
           minimum rate(15360 kbps) maximum rate(61440 kbps) minimum burst(10240 B)
    maximum burst(10240 B)

        CLASS-MAP-NAME: apricot
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3002
          Policer twin-rate action remark-transmit:
           minimum rate(12288 kbps) maximum rate(40960 kbps) minimum burst(10240 B)
    maximum burst(10240 B)
          Remark Map:
                             Green   Yellow   Red

                       DSCP    1        2       3
            Bandwidth Class    -        -       -

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
police single-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
police twin-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）
remark new-cos（ポリシーマップ・クラスモード）
remark-map（ポリシーマップ・クラスモード）
trust dscp（ポリシーマップモード）
trust dscp（ポリシーマップモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T