[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show sflow

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`# show sflow`

sFlowエージェントに関する全体的な情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show sflow ↓

    sFlow Agent Configuration:                    Default Values
      sFlow Admin Status ........ Disabled        [Disabled]
      sFlow Agent Address ....... [not set]       [not set]
      Collector Address ......... 0.0.0.0         [0.0.0.0]
      Collector UDP Port ........ 6343            [6343]
      Tx Max Datagram Size ...... 1400            [1400]

    sFlow Agent Status:
      Polling/sampling/Tx ....... Inactive because:
                                    - sFlow is disabled
                                    - Agent Addr is not set
                                    - Collector Addr is 0.0.0.0
                                    - Polling & sampling disabled on all ports

表 1
sFlow Admin Status | sFlowエージェント機能が有効かどうか
sFlow Agent Address | sFlowエージェントのIPv4アドレス。sFlow非アクティブ時にはnot setが表示される
Collector Address | sFlowデータグラムが送信されるコレクターのIPv4アドレス。 sFlow非アクティブ時には0.0.0.0が表示される
Collector UDP Port | sFlowデータグラムが送信されるコレクターのUDPポート
Tx Max Datagram Size | コレクターに送信されるsFlowデータグラムの最大サイズ
Polling/sampling/Tx | sFlowポーリング/サンプリングがアクティブかどうか（Active/Inactive）。Inactiveの場合は以降に原因が表示される。

### 関連コマンド

show sflow interface（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T