[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# revision

モード: MSTモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-mst)# revision <0-65535>`

（MSTP）MSTリージョン設定のリビジョンを設定する。
同一MSTリージョンに所属させたい装置には同じリージョン名とリビジョンを設定すること。また、MSTインスタンスとVLANの関連付けも同じに設定する必要がある。
リージョン名はregionコマンドで、MSTインスタンスとVLANの関連付けはinstance vlanコマンドで設定する。

### パラメーター

`<0-65535>` | MSTリージョン設定のリビジョン。初期値は0

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめスパニングツリープロトコルの動作モードをMSTPに設定しておく必要がある（spanning-tree modeコマンド）。

### コマンドツリー

    spanning-tree mst configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- revision（MSTモード）

### 関連コマンド

instance vlan（MSTモード）
region（MSTモード）
show spanning-tree mst config（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T