[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# ipv6 mld snooping

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`(config-if)# [no] ipv6 mld snooping`

対象VLANインターフェースでMLD Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はMLD Snoopingを無効にする。
初期設定は有効。
MLD Snoopingを使うには、ipv6 mld snoopingコマンドによる全体設定と、本コマンドによるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

### 注意・補足事項

■ MLD Snooping機能は、システム起動後に作成された最初の63 VLANでのみ使用可能。詳しくは解説編の注意事項を参照。
■ MLD Snooping機能では、MLDv2の送信元指定（ソースリスト）付きReportは破棄されるため、MLDv2ホスト側で送信元を指定しないよう設定するか、MLD Querier側でMLDv1を使用するよう設定する必要がある。詳しくは解説編の注意事項を参照。
■ グローバルコンフィグモードのipv6 mld snoopingコマンド、インターフェースモードのipv6 mld snoopingコマンドのどちらか一方のみが実行されている状態では、不要なパケットが複製され出力される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld snooping（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld snooping（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld snooping mrouter（非特権EXECモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T