[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf distribute firmware

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf distribute firmware URL`

操作対象AMFノードの通常用ファームウェアを1台ずつ順番に更新する（再起動はしない）。
リブートローリング機能（atmf reboot-rolling）とよく似ているが、本コマンドではファームウェアイメージファイルの転送と通常用ファームウェアの設定変更（boot systemに相当）だけを行い、対象ノードの再起動までは行わない点が異なる。
それ以外はリブートローリングと同様のため、詳細はatmf reboot-rollingコマンドのページを参照。

### パラメーター

`URL` | ファームウェアイメージファイルのURL。完全パス表記による単一ファイルの指定、ワイルドカードを用いた複数ファイルの指定、および、ディレクトリーの指定が可能

### 注意・補足事項

■ AMF Cloudの場合、本コマンドによるAMF Cloud自身のファームウェアバージョンアップは不可。メンバーに対しては実行可能。
■ AMFマスターがバージョン 5.4.7-0.x で動作しているAMFネットワーク内に、バージョン 5.4.7-1.x 以降のメンバーが存在する場合、atmf distribute firmwareコマンド または atmf reboot-rollingコマンドによるファームウェアバージョンアップは、次のいずれかの手順で実行すること。

- （方法1）最初にAMFマスターを 5.4.7-1.x 以降にバージョンアップし、その後 atmf distribute firmwareコマンド または atmf reboot-rollingコマンドでAMFメンバーのバージョンアップを実行する。
- （方法2）最初にバージョン 5.4.7-1.x で動作しているAMFメンバーを、atmf distribute firmwareコマンドや atmf reboot-rollingコマンドを使わずにバージョンアップし、その後 AMFマスターと残りのAMFメンバーのバージョンアップを atmf distribute firmwareコマンド または atmf reboot-rollingコマンドを使って実行する。

■ 同系列機種のSHシリーズとxシリーズが混在する下記いずれかのAMFネットワークの組み合わせにおいて、atmf distribute firmwareコマンドまたはatmf reboot-rollingコマンドでAMFノードのファームウェアを更新する場合、SHシリーズとxシリーズは、他の機種と同時に更新しないこと。　例えば、510系列機種（SH510シリーズとx510/x510Lシリーズ）の場合は、「SH510シリーズだけ」、「x510/x510Lだけ」というように個別にワーキングセットを指定して更新すること。　詳しくは、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」/「運用」の「ファームウェアバージョンアップ」を参照。

- SH510シリーズとx510/x510Lシリーズ
- SH310シリーズとx310シリーズ
- SH230シリーズとx230/x230Lシリーズ
- SH210シリーズとx210シリーズ

### 関連コマンド

atmf reboot-rolling（特権EXECモード）
atmf working-set（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T