[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# atmf provision node configure boot system

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf provision node NODENAME configure boot system {FILEPATH|backup FILEPATH}`

`# atmf provision node NODENAME configure no boot system [backup]`

指定した名前の事前設定ノードにインストールする通常用ファームウェアおよびバックアップ用ファームウェアを指定する。
「atmf provision node NODENAME configure no boot system」の形式で実行した場合は、通常用ファームウェアの指定を解除する。
同様に、「atmf provision node NODENAME configure no boot config system」の形式で実行した場合は、バックアップ用ファームウェアの指定を解除する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | 事前設定したAMFノード名。大文字小文字を区別しない
`FILEPATH` | 通常用ファームウェアのイメージファイルのパス。このファイルは、該当ノードの事前設定データ領域内にあるflashディレクトリー直下になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。相対パスで指定した場合は、事前設定データ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる
`backup FILEPATH` | バックアップ用ファームウェアのイメージファイルのパス。このファイルは、該当ノードの事前設定データ領域内にあるflashディレクトリー直下になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。相対パスで指定した場合は、事前設定データ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる。相対パスで指定した場合は、事前設定ノード用のバックアップ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる。本パラメーターで指定したバックアップ用ファームウェアは、通常用ファームウェアをロードできなかった場合に使用される

### 使用例

■ 事前設定ノードESW232の通常用ファームウェアとして、x510-5.4.7-1.2.relを指定する。

    SBx81# atmf provision node ESW232 configure boot system x510-5.4.7-1.2.rel ↓

> Note

> > 5.4.7-1.2は説明上使用している架空のファームウェア。5.4.7-1.1リリース時点では実際にはリリースされていないため注意。

■ 事前設定ノードESW232のバックアップ用ファームウェアとして、x510-5.4.7-1.1.relを指定する。

    SBx81# atmf provision node ESW232 configure boot system backup x510-5.4.7-1.1.rel ↓

■ 事前設定ノードESW232のバックアップ用ファームウェアを指定なしに戻す。

    SBx81# atmf provision node ESW232 configure no boot system backup ↓

■ 事前設定ノードESW232の通常用ファームウェアを指定なしに戻す。

    SBx81# atmf provision node ESW232 configure no boot system ↓

### 注意・補足事項

■ 事前設定データ領域内のflashディレクトリーにカレントディレクトリーを移動するには、atmf provision node locateコマンドを使う。
■ AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合、本コマンドを含むatmf provision node xxxxコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときや、事前設定データをファイル操作CLIによって直接変更したときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること（手動・自動バックアップのときのようにSSHサーバー間の自動同期は行われないため）。

### 関連コマンド

atmf provision（インターフェースモード）
atmf provision node clone（特権EXECモード）
atmf provision node configure boot config（特権EXECモード）
atmf provision node create（特権EXECモード）
atmf provision node delete（特権EXECモード）
atmf provision node license-cert（特権EXECモード）
atmf provision node locate（特権EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T