[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# boot system

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# boot system {FILEPATH|backup FILEPATH}`

`(config)# no boot system [backup]`

通常用またはバックアップ用ファームウェアのイメージファイルを指定する。
no形式で実行した場合は、通常用またはバックアップ用ファームウェアの指定を削除する（ファームウェアの指定がないと通常起動できなくなるので注意）。

### パラメーター

`FILEPATH` | 通常用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーまたはSDHCカードのルートディレクトリー（flash:/またはcard:/）になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない
`backup FILEPATH` | バックアップ用ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、フラッシュメモリーのルートディレクトリー（flash:/）に置かなくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない。本パラメーターで指定したバックアップ用ファームウェアは、通常用ファームウェアをロードできなかった場合に使用される

### 使用例

■ フラッシュメモリー上のx230-5.4.8-1.2.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system flash:/x230-5.4.8-1.2.rel ↓

■ SDHCカード上のx230-5.4.8-1.2.relを通常用ファームウェアに指定する。これにより、次回起動時からこのイメージファイルがロードされるようになる。

    awplus(config)# boot system card:/x230-5.4.8-1.2.rel ↓

> Note

> > 5.4.8-1.2は説明上使用している架空のファームウェア。5.4.8-1.1リリース時点では実際にはリリースされていないため注意。

### 注意・補足事項

■ イメージファイルの設定は、本コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
■ SDHCカード上のイメージファイルを起動用ファームウェアに指定するには、あらかじめフラッシュメモリー上のイメージファイルをバックアップ用ファームウェアとして設定しておく必要がある。
■ 弊社販売品のSDHCカードの他に、SanDisk社製のSDHC 32GBについて動作確認を行っています。 SanDisk社製のSDHCカードを使用する場合は、お客様の使用環境で事前に検証を行った上で導入してください。なお、弊社での動作確認にはスピードクラス CLASS 4のSDHCカードを使用していますが、これはCLASS 4の転送速度を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- boot system（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

dir（特権EXECモード）
reboot（特権EXECモード）
reload（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）
show system（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T