[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth-mac static

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-mac static`

MACベース認証において、Supplicantのスタティック登録を有効にする。
no形式で実行した場合はスタティック登録を無効にする。
初期設定は無効。
初期設定のように本コマンドが無効の場合、MACベース認証をパスしたSupplicantのMACアドレスはFDBにダイナミックエントリーとして登録されるためエージアウトの対象となるが、本コマンド有効時はスタティックエントリーとして登録されるためエージアウトされなくなる。

### 使用例

■ MACベース認証Supplicantのスタティック登録を有効にする。

    awplus(config)# auth-mac static ↓

■ MACベース認証Supplicantのスタティック登録を無効にする（ダイナミック登録に戻す）。

    awplus(config)# no auth-mac static ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで設定を変更すると、MACベース認証が有効になっているすべてのポートでSupplicant情報がいったんクリアされる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-mac static（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth roaming disconnected（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T