[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# sflow collector max-datagram-size

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config)# sflow collector max-datagram-size <200-1500>`

sFlowコレクターに送信されるsFlowデータグラムの最大サイズを指定する。

### パラメーター

`<200-1500>` | sFlowエージェントからコレクターに送信されるデータグラムの最大サイズ（バイト）。初期設定は1400

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- sflow collector max-datagram-size（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T