[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# loop-protection

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config)# loop-protection loop-detect [ldf-interval <1-600>] [fast-block]`

`(config)# no loop-protection`

LDF検出機能を有効化する。
no形式で実行した場合はLDF検出機能を無効化する。

### パラメーター

`ldf-interval <1-600>` | LDF（Loop Detection Frame）の送信間隔（秒）。初期値は10
`fast-block` | fast-block機能を有効にする。fast-blockが無効な場合は、ループを検出したすべてのポートでループ検出時の動作（以下、アクション）を実行するが、fast-blockを有効にすると、ループを検出したポートのうち、ループの解除に必要なポートでのみアクションを実行し、ループの解除に不要なポートではアクションを実行しなくなる。省略時は無効

### 注意・補足事項

■ LDF検出とMACアドレススラッシングプロテクションを同一装置上で併用（同時使用）することはできない。初期状態ではMACアドレススラッシング検出時の動作が有効なため、LDF検出を使う場合は、全ポートでMACアドレススラッシング検出時の動作を無効化（thrash-limitingコマンドのactionパラメーターにnoneを指定する）してから、LDF検出を有効化すること。
■ port-disable、vlan-disable（初期設定）アクションを使用する場合は、LDFの帯域を制限するためのQoS設定が必要。詳しくは「インターフェース」/「スイッチポート」の解説編を参照。
■ スイッチポートが複数のVLANに所属している場合、該当ポートからは各VLANに対してLDFが送信される。
■ LDF検出機能を有効な状態から、無効にし、再度有効にすると、無効にする前のInterval値が引き継がれる。
■ LDF検出機能はアクセスリストのエントリーに空きがないと使用できない。
■ fast-blockオプションとport-disableアクションは併用できない。
■ LDF検出機能を有効にした場合、同機能を明示的に無効化していないすべてのポートからVLANごとにLDFが送出されるようになる。これは不要なフラッディングパケットの増加につながるため、必要のないポートではLDF検出機能を明示的に無効化することを推奨する（loop-protection actionコマンドでnoneを指定）。
■ 起動時にAMFネットワーク未検出時の拡張動作が機能した場合、次のコマンドが自動的に追加されるが、この設定はAMFネットワーク未検出時の一時的な設定であるため、運用上の必要性に応じて変更または削除すること。

    loop-protection loop-detect ldf-interval 1 fast-block

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- loop-protection（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web enable（インターフェースモード）
loop-protection action（インターフェースモード）
loop-protection action-delay-time（インターフェースモード）
loop-protection timeout（インターフェースモード）
show loop-protection（非特権EXECモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
thrash-limiting（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T