[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# spanning-tree portfast bpdu-filter

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# [no] spanning-tree portfast bpdu-filter`

（RSTP/MSTP）システム全体でBPDUフィルター機能を有効にする。
no形式で実行した場合はシステム全体でBPDUフィルター機能を無効にする。
初期設定は無効。
システム全体でBPDUフィルター機能が有効な場合、エッジポートではBPDUを送受信しない。
ただし、インターフェースモードのspanning-tree portfast bpdu-filterコマンドでスイッチポート固有のBPDUフィルター設定がなされている場合は、本コマンドの設定よりもポート設定が優先される。ポート設定が「default」の場合は、本コマンドの全体設定が使用される。

### 使用例

■ システム全体でBPDUフィルター機能を有効にする。これにより、エッジポートではBPDUの送受信が行われなくなる。

    awplus(config)# spanning-tree portfast bpdu-filter ↓

### 注意・補足事項

■ BPDUフィルターはエッジポート（spanning-tree edgeport/spanning-tree portfastコマンド）の動作を調整する機能であるため、非エッジポートでは本コマンドの設定は意味を持たない（設定しても特別な動作を行わない）。
■ BPDUガード機能とBPDUフィルター機能は同時に使用できない。
ポートによってBPDUガード機能とBPDUフィルター機能を使い分けたい場合は、これらの機能をシステム全体で有効化するのではなく、ポート単位で必要な機能を有効化すること。
すなわち、グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使わずに、インターフェースモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使うこと。
■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree portfast bpdu-filter（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T