[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# authorization commands

モード: ラインモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config-line)# authorization commands {1|7|15} {default|NAMELIST}`

`(config-line)# no authorization commands {1|7|15}`

仮想端末ポート（Telnet、SSH用）にaaa authorization commandsコマンドで定義されたコマンド認可設定を適用する。

### パラメーター

`1|7|15` | コマンド特権レベル
`default` | デフォルト認可順序リスト。ユーザー定義の認可順序リストが設定されていない端末には、デフォルト認可順序リストで指定された認証方式が順に適用される。なお、デフォルト認可順序リストの初期設定では、ユーザー認証データベースだけを使用する
`NAMELIST` | ユーザー定義の認可順序リスト。任意の名前を指定できる。ユーザー定義の認可順序リストはラインモードのlogin authenticationコマンドで端末に関連付けることで初めて意味を持つ

### 使用例

    awplus(config)# line vty 0 5 ↓
    awplus(config-line)# authorization commands 15 USERS ↓

### コマンドツリー

    line console (グローバルコンフィグモード)
    line vty (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- authorization commands（ラインモード）

### 関連コマンド

aaa authorization commands（グローバルコンフィグモード）
aaa authorization config-commands（グローバルコンフィグモード）
ip tacacs source-interface（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T