[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# auth timeout reauth-period

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth timeout reauth-period <1-4294967295>`

`(config-auth-profile)# no auth timeout reauth-period`

対象スイッチポートにおけるSupplicantの再認証間隔（reAuthPeriod）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth timeout reauth-periodコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<1-4294967295>` | Supplicantの再認証間隔（秒）。初期値は3600秒

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout reauth-period（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth timeout reauth-period（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T