[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show atmf virtual-links

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf virtual-links [id <1-4094> [remote-id <1-4094>] | remote-id <1-4094>]`

対象ノードに設定されているAMF仮想リンク（AMF仮想クロスリンクを含む）の情報を表示する。

### パラメーター

`id <1-4094>` | ローカルID。表示対象をローカルIDで絞り込むときに使う
`remote-id <1-4094>` | リモートID。表示対象をリモートIDで絞り込むときに使う

### 使用例

■ AMF仮想リンクの一覧を表示する。

    HQ001# show atmf virtual-links ↓

    ATMF Link Remote Information:

    Local     Local           Local   Remote          Remote  Retries
    Port      Ip              Id      Ip              Id
    ------------------------------------------------------------------
    vlink1    10.1.1.1        1       10.10.10.1      1       0

    Virtual Links Configured: 1

表 1
Local Port | 仮想リンクのインターフェース名。「vlinkX」の「X」は仮想リンクのローカルID
Local Ip | ローカル側IPアドレス
Local Id | ローカルID
Remote Ip | リモート側IPアドレス
Remote Id | リモートID
Retries | 該当仮想リンクにおいてAMFパケットを再送した回数
Virtual Links Configured | 設定されている仮想リンクの数

### 注意・補足事項

■ SH510、SH310、SH230、SH210、XS900MX、GS900MX/GS900MPX、FS980MシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であり、仮想リンクがサポート対象外のため、本コマンドは使用できない。

### 関連コマンド

atmf virtual-crosslink（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link（グローバルコンフィグモード）
show atmf links（特権EXECモード）
show atmf virtual-links detail（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T