[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# egress-rate-limit

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# egress-rate-limit BANDWIDTH`

`(config-if)# no egress-rate-limit`

対象スイッチポートの送信レート上限値を設定する（ポートシェーピングの設定）。
no形式で実行した場合は送信レート上限値の設定を削除する。

### パラメーター

`BANDWIDTH` | 送信レート上限値。指定可能な値の範囲は1～10000000Kbps。また、粒度は64Kbpsなので、指定値が64Kbpsの倍数でない場合は倍数になるよう丸められる。次のいずれかの形式で指定する。単位文字は大文字小文字を区別しない
| `<1-10000000>` | 単位を付けないときはKbps。「k」を後置しても同じ
| `<1m-10000m>` | 「m」を後置したときはMbps
| `<1g-10g>` | 「g」を後置したときはGbps

### 使用例

■ ポート1.0.8の送信レートを8Mbpsに制限する。

    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# egress-rate-limit 8m ↓
    % Egress rate limit has been set to 8000 Kb

■ ポート1.0.8の送信レート制限を解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# no egress-rate-limit ↓

### 注意・補足事項

■ ポートリンクダウン時には本コマンドによる設定値がそのまま表示されることがあるが、ポートがリンクアップすればこの設定が丸め値に置き換わる。
■ トランクグループ（saX, poX）に対して本コマンドを実行した場合、送信レート上限値はトランクグループ全体に対してではなく、メンバーポート単位で適用される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- egress-rate-limit（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T