[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# dot1x authentication

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# dot1x authentication {default|LISTNAME}`

`(config-if)# no dot1x authentication`

対象ポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）を行うときに、指定したサーバーリストを使うよう設定する。
no形式で実行した場合は、対象ポート固有のサーバーリスト指定を削除し、システム全体設定（aaa authentication dot1x default ...）にしたがうようにする。

### パラメーター

`default` | デフォルトの認証サーバーリスト（aaa authentication dot1x default ...で指定したもの）を使用する
`LISTNAME` | カスタム定義の認証サーバーリスト（aaa authentication dot1x LISTNAME ...で定義したもの）を使用する

### 使用例

■ vlan10 に、ユーザーが定義したリスト名'VLAN10_AUTH'を適用する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# dot1x authentication VLAN10_AUTH ↓

■ vlan10 からユーザーが定義したリスト名を削除し、デフォルトの認証方法を適用する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no dot1x authentication ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x authentication（インターフェースモード）

### 関連コマンド

aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T