[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# show vlan private-vlan

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show vlan private-vlan`

マルチプルVLAN（プライベートVLAN）の情報を表示する。

### 使用例

■ プライベートVLANの情報を表示する。

    awplus> show vlan private-vlan ↓
     PRIMARY       SECONDARY          TYPE         INTERFACES
     -------        ---------       ----------      ----------
           2              21          isolated      port1.0.1 port1.0.2 port1.0.3
           2              22         community      port1.0.1 port1.0.4 port1.0.5
           2              23         community      port1.0.1 port1.0.5 port1.0.6

表 1
PRIMARY | プライマリーVLANのVLAN ID
SECONDARY | セカンダリーVLANのVLAN ID
TYPE | セカンダリーVLANの種類。isolated（アイソレートVLAN）かcommunity（コミュニティーVLAN）
INTERFACES | プライマリーVLAN所属のプロミスキャスポート、および、セカンダリーVLAN所属のホストポートの一覧

### 関連コマンド

private-vlan（VLANモード）
private-vlan association（VLANモード）
show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan（非特権EXECモード）
switchport mode（インターフェースモード）
switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）
switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T