[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# sflow polling-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config-if)# sflow polling-interval [0|<1-16777215>]`

対象ポートにおけるsFlowカウンターのポーリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合は、ポーリングを無効に設定する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`0` | ポーリングを無効にする（デフォルト）
`<1-16777215>` | ポーリング間隔（秒）

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sflow polling-interval（インターフェースモード）

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T