[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.4.8

# Web GUI（アプレット版） / IP

IP > IP Interfaces
IP > IP Interfaces > Configure Primary IP Address
IP > IP Interfaces > Add Secondary IP Address
IP > Static Routes
IP > Static Routes > Add Static Route
IP > ARP
IP > DNS
IP > DNS > Add DNS Server
IP > IGMP Snooping
IP > IGMP Snooping > Configure Interface

## IP > IP Interfaces

IP > IP Interfaces タブでは、VLANインターフェースにIPアドレス（プライマリー/セカンダリー）を設定します。
セカンダリーアドレスを追加するためには、あらかじめプライマリーアドレスの設定が必要です。
設定するインターフェースを選択して、Primary IP Address の下のペンアイコンをクリックすると、IPアドレスの設定ができます。ペンアイコンをクリックすると、プライマリーIPアドレスの設定ダイアログボックスが表示されるので、そこで設定したIPアドレスを削除することもできます。
既にプライマリーIPアドレスが設定されているインターフェースには、セカンダリーIPアドレスを複数個設定できます。IPアドレスを追加するには、インターフェースを選択し、Secondary IP Address の下の+アイコンをクリックします。
IPアドレスを削除するには、Secondary IP Address の下のxアイコンをクリックします。

表 1
Primary IP Address | プライマリーIPアドレスの表示設定を行う
Secondary IP Address | セカンダリーIPアドレスの表示設定を行う

### IP > IP Interfaces > Configure Primary IP Address

IP > IP Interfaces > Configure Primary IP Address ダイアログでは、プライマリーIPアドレスの、IPアドレスとマスク長を設定します。

表 2
IP Address | IPアドレス（IPv4）を設定する。（例：A.B.C.D）
Prefix Length | マスク長（IPv4）を設定する。（例：A.B.C.D/24の場合、スラッシュは不要で、24のみを入力）

### IP > IP Interfaces > Add Secondary IP Address

IP > IP Interfaces > Configure Primary IP Address ダイアログでは、セカンダリーIPアドレスの、IPアドレスとマスク長を設定します。プライマリーIPアドレスを設定してあるインターフェースでないと、セカンダリーIPアドレスは設定できません。

表 3
IP Address | IPアドレス（IPv4）を設定する。（例：A.B.C.D）
Prefix Length | マスク長（IPv4）を設定する。（例：A.B.C.D/24の場合、スラッシュは不要で、24のみを入力）

## IP > Static Routes

IP > Static Routes タブでは、スタティック経路の追加、削除を行います。宛先ネットワークアドレスとサブネットマスク、ゲートウェイ（ネクストホップ）のIPアドレスを設定します。
タイトル部分をクリックすると、宛先アドレス/ゲートウェイアドレス/サブネットマスクの昇順/降順に並び順が変わります。
スタティックルートを追加するには、+ アイコンをクリックします。
削除するには、x アイコンをクリックします。

表 4
Destination | 宛先ネットワークアドレス（IPv4）
Gateway | ゲートウェイ（ネクストホップ）のIPアドレス（IPv4）
Mask | サブネットマスク（IPv4）

### IP > Static Routes > Add Static Route

IP > Static Routes > Add Static Route dialog ダイアログでは、スタティックルートを追加します。

表 5
Destination | 宛先ネットワークアドレス（IPv4）を設定する
Mask | サブネットマスク（IPv4）を設定する。（例：255.255.255.128）
Gateway | ゲートウェイ（ネクストホップ）のIPアドレス（IPv4）を設定する

## IP > ARP

IP > ARP タブでは、ARPキャッシュの内容を表示します。
ARPテーブルの上にある、table view アイコンをクリックすると、項目の並び順が、垂直または水平に変わります。
また、タイトル部分をクリックすると、インターフェース/MACアドレス/ステータスの昇順/降順に並び順が変わります。

表 6
ARP Entries / Interface | インターフェース名
ARP Entries / IP Address | IPアドレス
ARP Entries / MAC Address | 物理（MAC）アドレス
ARP Entries / Type | エントリー種別。static（スタティックエントリー）、dynamic（ダイナミックエントリー）のいずれか

## IP > DNS

IP > DNS タブでは、DNSサーバー（Domain Name System）の設定を行います。
+ アイコンをクリックすると、DNSサーバーリストにサーバーを追加することができます。
x アイコンをクリックすると、DNSサーバーリストから、サーバーを削除することができます。

表 7
DNS | DNSサーバーのIPアドレス（IPv4）

### IP > DNS > Add DNS Server

IP > DNS > Add DNS Server ダイアログでは、DNSサーバーリストにサーバーを追加します。

表 8
DNS | DNSサーバーのIPアドレス（IPv4）を設定する

## IP > IGMP Snooping

IP > IGMP Snooping タブでは、インターフェースのIGMP関連情報とルーターポートの情報を表示します。
また、VLANインターフェースを選択して、ペンアイコンをクリックすると、そのVLANに所属するポートごとに、IGMP Snoopingの有効/無効を設定することができます。

表 9
IGMP Snooping / IGMP Snooping | VLANインターフェースのIGMP関連情報を表示
IGMP Snooping / Multicast Routing Interface | VLANインターフェースのルーターポートの表示と設定

### IP > IGMP Snooping > Configure Interface

IP > IGMP Snooping > Configure Interface ダイアログでは、対象VLANインターフェースにおいて、ルーターポート（マルチキャストルーターが接続されているスイッチポート）をスタティックに設定することが可能です。
設定したいポートが所属するVLANを選択してから、ペンアイコンをクリックするとダイアログが表示されるので、そこで設定を行います。

表 10
VLAN Interface Status | 選択されたVLANインターフェースでのIGMP Snooping有効/無効を表示
Port Interface | 選択されたポートを、該当VLANインターフェースにおいてのルーターポートとしてスタティックに設定したい場合は、該当ポートのチェックボックスにチェックを付ける。　ただし、該当VLANインターフェースがアップしている状態(所属するポートが1ポートでもリンクアップしている状態)のみ、ポートを選択することができますので、VLANに所属するポートのいずれかをリンクアップさせた状態で設定すること。

(C) 2014 - 2018 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.T