### 無線LANコントローラー（AWC対応）

#### 概要

#### 全体設定

enable（無線LANコントローラーモード）
management address（無線LANコントローラーモード）
rogue-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）
service wireless（グローバルコンフィグモード）
show wireless（非特権EXECモード）
wireless（グローバルコンフィグモード）

#### 自動セットアップ

show wireless auto-config（特権EXECモード）
wireless auto-config（特権EXECモード）

#### セキュリティー設定

aes-key（WPAパーソナル設定モード）
aes-key（WPAエンタープライズ設定モード）
authentication（WEP設定モード）
bcast-key-refresh-interval（WPAパーソナル設定モード）
bcast-key-refresh-interval（WPAエンタープライズ設定モード）
ciphers（WPAパーソナル設定モード）
ciphers（WPAエンタープライズ設定モード）
dynamic-vlan enable（WPAエンタープライズ設定モード）
fast-transition enable（WPAパーソナル設定モード）
fast-transition enable（WPAエンタープライズ設定モード）
index（WEP設定モード）
key（WEP設定モード）
key（WPAパーソナル設定モード）
length（WEP設定モード）
management-frame-protection enable（WPAパーソナル設定モード）
management-frame-protection enable（WPAエンタープライズ設定モード）
mobility-domain（WPAパーソナル設定モード）
mobility-domain（WPAエンタープライズ設定モード）
over-the-ds enable（WPAパーソナル設定モード）
over-the-ds enable（WPAエンタープライズ設定モード）
pre-authentication enable（WPAエンタープライズ設定モード）
r0-key-lifetime（WPAパーソナル設定モード）
r0-key-lifetime（WPAエンタープライズ設定モード）
radio-resource-management enable（WPAパーソナル設定モード）
radio-resource-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）
radius accounting group（WPAエンタープライズ設定モード）
radius authentication group（WPAエンタープライズ設定モード）
security mode wep（無線LANコントローラーモード）
security mode wpa-enterprise（無線LANコントローラーモード）
security mode wpa-personal（無線LANコントローラーモード）
session-key-refresh-interval（WPAエンタープライズ設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）
type（WEP設定モード）
versions（WPAパーソナル設定モード）
versions（WPAエンタープライズ設定モード）
wireless-network-management enable（WPAパーソナル設定モード）
wireless-network-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）

#### MACフィルター

description（無線MACフィルターモード）
filter-entry（無線MACフィルターモード）
show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）
wireless export wireless-mac-filter（特権EXECモード）
wireless import wireless-mac-filter（特権EXECモード）
wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）

#### 無線ネットワーク設定

band-steering（無線ネットワークモード）
description（無線ネットワークモード）
emergency-mode（無線ネットワークモード）
hide-ssid（無線ネットワークモード）
mac-auth password（無線ネットワークモード）
mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
mac-auth username（無線ネットワークモード）
network（無線LANコントローラーモード）
security（無線ネットワークモード）
show wireless network（非特権EXECモード）
ssid（無線ネットワークモード）
vlan（無線ネットワークモード）
web-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
wireless-mac-filter enable（無線ネットワークモード）

#### キャプティブポータル

captive-portal（無線ネットワークモード）
enable（キャプティブポータル設定モード）
external-page-url（キャプティブポータル設定モード）
mode（キャプティブポータル設定モード）
page-proxy-url（キャプティブポータル設定モード）
radius accounting enable（キャプティブポータル設定モード）
radius auth group（キャプティブポータル設定モード）
redirect-url（キャプティブポータル設定モード）
session-keep（キャプティブポータル設定モード）
show wireless captive-portal network walled-garden（非特権EXECモード）
walled-garden entry（キャプティブポータル設定モード）

#### AP共通設定（APプロファイル）

airtime-fairness enable（APプロファイル・無線モード）
ap-profile（無線LANコントローラーモード）
band（APプロファイルモード）
bandwidth（APプロファイル・無線モード）
captive-portal virtual-ip（APプロファイルモード）
channels（APプロファイル・無線モード）
description（APプロファイルモード）
enable（APプロファイル・無線モード）
hwtype（APプロファイルモード）
initialization-button enable（APプロファイルモード）
led enable（APプロファイルモード）
link-aggregation enable（APプロファイルモード）
max-clients（APプロファイル・無線モード）
mode（APプロファイル・無線モード）
ntp designated-server（APプロファイルモード）
ntp designated-server enable（APプロファイルモード）
ntp designated-server period（APプロファイルモード）
outdoor（APプロファイルモード）
port-cascade enable（APプロファイルモード）
radio（APプロファイルモード）
sc-profile（APプロファイルモード）
show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
station-isolation enable（APプロファイル・無線モード）
vap（APプロファイル・無線モード）
wireless-mac-filter（APプロファイルモード）

#### SNMPエージェント

community read-only（APプロファイル・SNMPモード）
community trap（APプロファイル・SNMPモード）
enable（APプロファイル・SNMPモード）
enable trap（APプロファイル・SNMPモード）
permit host（APプロファイル・SNMPモード）
port（APプロファイル・SNMPモード）
snmp（APプロファイルモード）
trap host（APプロファイル・SNMPモード）
username password（APプロファイル・SNMPモード）
version（APプロファイル・SNMPモード）

#### チャンネルブランケット

cb-channel（APプロファイル・CBモード）
channel-blanket（APプロファイルモード）
control-vlan（APプロファイル・CBモード）
designated-ap（APプロファイル・CBモード）
key（APプロファイル・CBモード）
show wireless channel-blanket ap status（非特権EXECモード）
show wireless channel-blanket ap-profile status（非特権EXECモード）
station-isolation enable（APプロファイル・CBモード）

#### スマートコネクト

auto-discovery disable（SCプロファイルモード）
description（SCプロファイルモード）
key（SCプロファイルモード）
sc-channel（SCプロファイルモード）
show wireless sc-profile（非特権EXECモード）
show wireless smart-connect ap status（非特権EXECモード）
smart-connect-profile（無線LANコントローラーモード）
ssid（SCプロファイルモード）

#### AP個別設定（AP登録）

ap（無線LANコントローラーモード）
channel（AP登録・無線モード）
description（AP登録モード）
enable（AP登録モード）
force-disable（AP登録・無線モード）
ip-address（AP登録モード）
login username（AP登録モード）
mac-address（AP登録モード）
power（AP登録・無線モード）
profile（AP登録モード）
radio（AP登録モード）
show wireless ap（非特権EXECモード）

#### WDS接続設定

enable（WDS設定モード）
peer（WDS設定モード）
security（WDS設定モード）
show wireless wds（非特権EXECモード）
ssid（WDS設定モード）
wds（無線LANコントローラーモード）

#### タスク設定

day（タスク設定モード）
description（タスク設定モード）
enable（タスク設定モード）
show wireless task（非特権EXECモード）
task（無線LANコントローラーモード）
time（タスク設定モード）
type ap-configuration apply ap（タスク設定モード）
type download ap（タスク設定モード）
type power-channel ap（タスク設定モード）

#### 運用機能

show wireless ap clients（非特権EXECモード）
show wireless ap neighbors（非特権EXECモード）
show wireless ap power-channel（非特権EXECモード）
show wireless ap status（非特権EXECモード）
show wireless power-channel calculate（非特権EXECモード）
wireless ap-configuration apply ap（特権EXECモード）
wireless download ap（特権EXECモード）
wireless emergency-mode（特権EXECモード）
wireless power-channel ap（特権EXECモード）
wireless reset ap（特権EXECモード）

#### 無線クライアント・隣接無線APログ

log enable destination（無線LANコントローラーモード）
log interval neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）
log rotate neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）
log rotate wireless-client（無線LANコントローラーモード）
log size wireless-client（無線LANコントローラーモード）