[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# radius accounting enable

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] radius accounting enable`

キャプティブポータルにおけるRADIUSアカウンティングを有効化する。
no形式で実行した場合はRADIUSアカウンティングを無効化する。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ RADIUSアカウンティングでは、外部RADIUS認証と同じRADIUSサーバーを使用する。そのため、RADIUSアカウンティングを使用する場合は、radius auth groupコマンドで使用するRADIUSサーバーを指定しておくこと。
■ 本設定はAT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403eのバージョン6.0.1-4.x(リリース予定)以降でのみサポート。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- radius accounting enable（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1