[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show wireless ap

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

`> show wireless ap [<1-65535>|all] [brief]`

管理下APの登録情報を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | AP登録番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPの登録情報だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | すべてのAP登録情報を表示する（省略時動作）
`brief` | AP登録情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

### 使用例

    awplus> show wireless ap 1 ↓
    AP ID 1:
     Status ........................ Enable
     Description ...................
     AP Profile .................... 1
     IP Address .................... 192.168.1.101
     MAC Address ................... 0000.5e00.5301
     Login Username ................
     Login Password ................
     Radio 1:
      OverrideRadioStatus ..........
      Channel ...................... auto
      Power ........................ auto
     Radio 2:
      OverrideRadioStatus ..........
      Channel ...................... auto
      Power ........................ auto

    awplus> show wireless ap brief ↓
    ID    Description Status  Prof  IP Address      MAC Address
    ----- ----------- ------- ----- --------------- --------------
        1             Enable      1 192.168.1.101   0000.5e00.5301
        2             Enable      1 192.168.1.102   0000.5e00.5302
        3             Enable      2 192.168.1.103   0000.5e00.5303

### 注意・補足事項

■ 登録したAPの数が管理可能数を超えても、show wireless apコマンドの表示上は管理対象になっているAPとなっていないAPの区別ができない。管理可能数を超える数のAPを登録する場合は、実際に管理対象とするAPの登録のみをAP登録モードのenableコマンドで有効化し、それ以外のAPは同コマンドで無効化すること。なお、登録AP数が管理可能数を超えている場合は、AP登録番号の小さいものが優先的に管理対象となる。

### 関連コマンド

ap（無線LANコントローラーモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1