[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# shared-secret

モード: L2TPトンネルモード
カテゴリー: VPN / L2TPv2

`(config-l2tp-tunnel)# shared-secret PASSWORD`

`(config-l2tp-tunnel)# no shared-secret`

対象L2TPトンネルで相手に接続するときのパスワードを指定する。
no形式で実行した場合はパスワードの設定を削除する。

### パラメーター

`PASSWORD` | L2TPサーバーパスワード

### コマンドツリー

    l2tp tunnel (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- shared-secret（L2TPトンネルモード）

### 関連コマンド

show l2tp tunnel（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1