[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip pim exclude-genid

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ip pim exclude-genid`

（PIM-SM）HelloメッセージにGeneration IDオプションを含めないよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では、HelloメッセージにGeneration IDオプションを含める。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip pim exclude-genid（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1