[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show radius local-server statistics

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`> show radius local-server statistics`

ローカルRADIUSサーバーの統計情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show radius local-server statistics ↓
    Server status  : Run (administrative status is enable)
    Enabled methods: MAC EAP-MD5 EAP-TLS EAP-PEAP

    Successes              :1  Unknown NAS              :0
    Failed Logins          :0  Invalid packet from NAS  :0
    Internal Error         :0  Unknown Error            :0

    NAS : 127.0.0.1
    Successes              :0  Shared key mismatch      :0
    Failed Logins          :0  Unknown RADIUS message   :0
    Unknown EAP message    :0  Unknown EAP auth type    :0
    Corrupted packet       :0

    NAS : 192.168.1.61
    Successes              :0  Shared key mismatch      :0
    Failed Logins          :0  Unknown RADIUS message   :0
    Unknown EAP message    :0  Unknown EAP auth type    :0
    Corrupted packet       :0

    NAS : 192.168.1.63
    Successes              :1  Shared key mismatch      :0
    Failed Logins          :0  Unknown RADIUS message   :0
    Unknown EAP message    :0  Unknown EAP auth type    :0
    Corrupted packet       :0

    NAS : 192.168.1.65
    Successes              :0  Shared key mismatch      :0
    Failed Logins          :0  Unknown RADIUS message   :0
    Unknown EAP message    :0  Unknown EAP auth type    :0
    Corrupted packet       :0

    Username         Successes   Failures
    a                1          0
    admin            0          0

### 注意・補足事項

■ ローカルRADIUSサーバーに登録していないRADIUSクライアント（NAS）からRADIUS Access-Requestパケットを受信しても、Unknown NASカウンターはカウントアップしない。

### 関連コマンド

authentication（RADIUSサーバーモード）
nas（RADIUSサーバーモード）
radius-server local（グローバルコンフィグモード）
server enable（RADIUSサーバーモード）
user（RADIUSサーバーモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1