[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# band-steering

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] band-steering`

対象無線ネットワーク設定において、バンドステアリングを有効にする。
no形式で実行した場合はバンドステアリングを無効にする。
初期設定は無効。
バンドステアリングが有効な無線ネットワークでは、2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線クライアントに対して、5GHz帯への接続を優先するよう促し、2.4GHz帯の混雑を軽減する。なお、本機能を使う場合は、AP共通設定（APプロファイル）において、無線インターフェース「1」「2」の各VAPで同一の無線ネットワーク設定を指定すること。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- band-steering（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1