[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# icmp-code

モード: アプリケーションモード
カテゴリー: UTM / アプリケーション定義

`(config-application)# icmp-code {<0-255>|any}`

`(config-application)# no icmp-code`

対象アプリケーションの通信に合致するICMP/ICMPv6のメッセージコードを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はany。

### パラメーター

`<0-255>` | ICMP/ICMPv6メッセージコード番号
`any` | すべてのメッセージコード。対象アプリケーションのトラフィックを識別するにあたり、ICMP/ICMPv6のメッセージコードの情報は使わないことを示す。初期値

### 使用例

■ アプリケーションpath-mtu-ipv4のICMPメッセージタイプとして3（Destination Unreachable）、メッセージコードとして4（fragmentation needed and DF set）を指定する。

    awplus(config)# application path-mtu-ipv4 ↓
    awplus(config-application)# protocol icmp ↓
    awplus(config-application)# icmp-type 3 ↓
    awplus(config-application)# icmp-code 4 ↓

■ アプリケーションpath-mtu-ipv6のICMPv6メッセージタイプとして2（Packet Too Big）、メッセージコードとして0を指定する。

    awplus(config)# application path-mtu-ipv6 ↓
    awplus(config-application)# protocol ipv6-icmp ↓
    awplus(config-application)# icmp-type 2 ↓
    awplus(config-application)# icmp-code 0 ↓

### 注意・補足事項

■ 1つのアプリケーション定義で指定できるICMPメッセージコードは1つだけ。

### コマンドツリー

    application (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- icmp-code（アプリケーションモード）

### 関連コマンド

icmp-type（アプリケーションモード）
protocol（アプリケーションモード）
show application（特権EXECモード）
show application detail（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1