[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# lldp port-number-type

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# lldp port-number-type {number|ifindex}`

`(config)# no lldp port-number-type`

LLDP MIBのローカルポートおよびリモートポート関連のエントリーを列挙する際に使用する識別子のタイプを選択する。
初期値はnumber。
no形式で実行した場合は、初期値に戻る。

### パラメーター

`number` | ポートエントリーを列挙する際にポート番号を使用する
`ifindex` | ポートエントリーを列挙する際にインターフェースインデックス（ifIndex）を使用する

### 使用例

■ ポートエントリーを列挙する際にインターフェースインデックスを使用するように設定する。

    awplus(config)# lldp port-number-type ifindex ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- lldp port-number-type（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show lldp（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1