[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ipv6 forwarding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 一般設定

`(config)# [no] ipv6 forwarding`

IPv6パケット転送機能を有効化する。
no形式で実行した場合はIPv6パケット転送機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定はただちに有効となる。
no形式で実行したときに次のメッセージが表示されるが、実際には再起動は不要。

    awplus(config)# no ipv6 forwarding ↓
    % Warning: IPV6 forwarding will not be disabled until the switch reboots.

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 forwarding（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ipv6 forwarding（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1