[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip pim spt-threshold

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim spt-threshold`

（PIM-SM）指定したマルチキャストグループのラストホップルーターとして動作しているとき（インターフェース配下に該当グループの受信者が存在しているとき）、配送経路を共有ツリー（RPT）から最短ツリー（SPT）に移行する動作を行うよう設定する。
no形式で実行した場合はSPTへの移行を行わないよう設定する。
初期設定ではSPTへの移行を行う。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim spt-threshold（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1