[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# aaa authentication enable default local

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# [no] aaa authentication enable default local`

enableコマンドの認証時に、ユーザー認証データベース(show running-configコマンドで確認可能)を参照する。
初期設定は有効（enableコマンドの認証時に、ユーザー認証データベースを参照する）。

### 使用例

    awplus(config)# aaa authentication enable default local ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa authentication enable default local（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa authentication enable default group tacacs（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）
enable password（グローバルコンフィグモード）
enable（非特権EXECモード）
tacacs-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1