[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# clear ipv6 prefix-list

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`# clear ipv6 prefix-list [PLISTNAME [X:X::X:X/M]]`

IPv6プレフィックスリストの統計情報をクリアする。

### パラメーター

`PLISTNAME` | IPv6プレフィックスリスト名
`X:X::X:X/M` | IPv6プレフィックス

### 関連コマンド

ipv6 prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1