[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# mru

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# mru jumbo`

`(config-if)# no mru`

対象スイッチポートでジャンボフレームの転送（スイッチング）を有効にする。
no形式で実行した場合はジャンボフレームの転送を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`jumbo` | ジャンボフレームを有効にする

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはLANポート（スイッチポート）でのみ有効。
■ 本コマンドの設定はミラーポート（mirror interface）では無効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mru（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mtu（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show platform port（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1