[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# traffic-control enable

モード: トラフィックコントロールモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-tc)# [no] traffic-control enable`

QoS機能を有効化する。
no形式で実行した場合はQoS機能を無効化する。
初期設定は無効。

### 使用例

■ QoS機能を有効化する。

    awplus(config)# traffic-control ↓
    awplus(config-tc)# traffic-control enable ↓

■ QoS機能を無効化する。

    awplus(config)# traffic-control ↓
    awplus(config-tc)# no traffic-control enable ↓

### コマンドツリー

    traffic-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- traffic-control enable（トラフィックコントロールモード）

### 関連コマンド

rule（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1