[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# mac address-table acquire

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / フォワーディングデータベース

`(config)# [no] mac address-table acquire`

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）の自動学習機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、自動学習機能を無効にする。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ VLANインターフェースでブリッジ機能を使用している場合は、フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）の自動学習機能を無効化しないこと（無効化設定はサポート対象外）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac address-table acquire（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1