[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# softwire-configuration

モード: グローバルコンフィグモード --> ソフトワイヤーモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config)# [no] softwire-configuration NAME`

ソフトワイヤー設定を新規作成し、その内容を編集するためのソフトワイヤーモードに移動する。または、既存のソフトワイヤー設定を編集するためソフトワイヤーモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したソフトワイヤー設定を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
ソフトワイヤー設定は、LW4o6およびMAP-Eトンネルインターフェースにおいて、IPv4 over IPv6トンネルの設定情報をどのようにして取得するかなどを定義する設定要素。本コマンドとソフトワイヤーモードの各コマンドで作成した後、tunnel softwireコマンド（インターフェースモード）でLW4o6またはMAP-Eトンネルインターフェースに関連付けて使う。

### パラメーター

`NAME` | ソフトワイヤー設定名

### 使用例

■ ソフトワイヤー設定「V6P」を作成する。

    awplus(config)# softwire-configuration V6P ↓
    awplus(config-softwire)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- softwire-configuration（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- br-address（ソフトワイヤーモード）
             +- map-version（ソフトワイヤーモード）
             +- mesh-mode（ソフトワイヤーモード）
             +- method（ソフトワイヤーモード）
             +- rule（ソフトワイヤーモード）
             +- upstream-interface（ソフトワイヤーモード）
             +- vendor-name（ソフトワイヤーモード）
             +- vendor-userid（ソフトワイヤーモード）

### 関連コマンド

show softwire-configuration（特権EXECモード）
tunnel mode lw4o6（インターフェースモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）
tunnel softwire（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1