[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# atmf secure-mode enable-all

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# [no] atmf secure-mode enable-all`

AMFネットワーク内のすべてのノードでAMFセキュアモード（atmf secure-mode）を有効にする。
no形式で実行した場合はすべてのノードでAMFセキュアモードを無効にする。
本コマンドはマスターでのみ有効。
本コマンドは、運用中のAMFネットワークをセキュアモードに移行したり、その逆を行うためのもの。
本コマンドを通常形式で実行すると、既存ノードがいったんAMFネットワークから離脱したのち、すべてのノードに対して事前認証（atmf authorize provision）の処理が自動的に行われ、その後各ノードがセキュアモードで再加入してセキュアモードへの移行が完了する。
また、本コマンドの実行時には全ノードでコンフィグが自動的に保存される。

### 使用例

■ AMFネットワークを通常モードからセキュアモードに移行する。確認プロンプトで「y」を入力すると、各ノードがいったんAMFネットワークから離脱し、自動的に事前認証を受けた後、セキュアモードで再加入する。コマンドをキャンセルするには「n」を入力する。

    SBx81a# atmf secure-mode enable-all ↓

    Total number of nodes 21
    21 nodes support secure-mode

    Enable secure-mode across the AMF network ? (y/n): y ↓

■ AMFネットワークをセキュアモードから通常モードに移行する。

    SBx81a# no atmf secure-mode enable-all ↓

    % Warning: All security certificates will be deleted.
    Disable secure-mode across the AMF network ? (y/n): y ↓

### 関連コマンド

show atmf secure-mode（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1