[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ipv6 address

モード: ゾーン・ネットワーク・ホストモード
カテゴリー: UTM / エンティティー定義

`(config-host)# [no] ipv6 address {X:X::X:X | dynamic interface IFNAME | dynamic fqdn FQDN}`

対象ホスト定義に対し、指定したIPv6アドレスの関連付けを追加する。
no形式で実行した場合は指定したIPv6アドレスの関連付けを削除する。
1つのホスト定義には、IPv4アドレス（ip addressコマンド）およびIPv6アドレス（本コマンド）を複数関連付けられる。

### パラメーター

`X:X::X:X` | 対象ホストのIPv6アドレス
`dynamic interface IFNAME` | 動的にIPv6アドレスを取得するインターフェース
`dynamic fqdn FQDN` | 対象ホストのIPv6アドレスをFQDN（ドメイン名）で指定する。使用条件等については解説編を参照のこと

### 使用例

■ ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」配下にホスト定義「dns」を作成し、複数のIPv6アドレスを関連付ける。

    awplus(config)# zone dmz ↓
    awplus(config-zone)# network servernet ↓
    awplus(config-network)# ipv6 subnet 2001:db8:1000:10::/64 ↓
    awplus(config-network)# host dns ↓
    awplus(config-host)# ipv6 address 2001:db8:1000:10::2 ↓
    awplus(config-host)# ipv6 address 2001:db8:1000:10::f2 ↓

■ ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」配下のホスト定義「dns」から、IPv6アドレス2001:db8:1000:10::f2の関連付けを削除する。

    awplus(config)# zone dmz ↓
    awplus(config-zone)# network servernet ↓
    awplus(config-network)# host dns ↓
    awplus(config-host)# no ipv6 address 2001:db8:1000:10::f2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで指定したIPアドレスが、対象ホスト（host）の所属するネットワーク（network）のサブネット（ipv6 subnet）範囲外の場合は次のような警告メッセージが出力される。

    awplus(config-host)# ipv6 address 2001:db8:1000:20::5 ↓
    % Warning: Host address does not match any configured subnet

### コマンドツリー

    host (ゾーン・ネットワークモード)
        |
        +- ipv6 address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）

### 関連コマンド

ip address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）
ipv6 subnet（ゾーン・ネットワークモード）
show entity（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1