[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show tacacs

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`> show tacacs+`

TACACS+サーバーの状態を表示する。

### 使用例

■ TACACS+サーバーの状態を表示する

    awplus> show tacacs+ ↓
    TACACS+ Global Configuration
      Timeout             : 100 sec

    Server Host/     Server
    IP Address       Status
    ------------------------
    192.168.1.100    Alive

表 1
Timeout | TACACS+サーバーへの要求に対する応答待ち時間
Server Host/IP Address | TACACS+サーバーのホスト名またはIPアドレス
Server Status | 認証サーバーの状態。Alive（使用可能）、Dead（使用不可）、Error（エラー）、Unknown（不明）、Unreachable（通信できない）、Unresolved（サーバー名が解決できない）のいずれか

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1