[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show wireless

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`> show wireless`

無線LANコントローラーの全体設定を表示する。

### 使用例

    awplus> show wireless ↓
    Wireless Controller Mode ........ Enable
    Management IP Address ........... 192.168.1.1
    Rogue AP Detection .............. Enable
    Emergency Mode .................. Inactive
    Activated User .................
    Activated Time .................
    Log ............................. Enable
    Log Destination ................. card
    Log Size Wireless Client ........ 50
    Log Rotate Wireless Client ...... 1
    Log Rotate Neighbor AP .......... 1
    Log Interval Neighbor AP ........ 30

### 関連コマンド

enable（無線LANコントローラーモード）
log enable destination（無線LANコントローラーモード）
log interval neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）
log rotate neighbor-ap（無線LANコントローラーモード）
log rotate wireless-client（無線LANコントローラーモード）
log size wireless-client（無線LANコントローラーモード）
management address（無線LANコントローラーモード）
rogue-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1